Install procedure:
1,双击CoreChip QF9700 Driver For Windows CE 6.0.cab文件安装驱动程序。
2,休眠然后唤醒系统(确保注册表信息已经Flush到hive)，不做这步的话要等几分钟让系统Flush注册表的线程去做这个工作。
3,重新启动系统。
4,可以插入QF9700 USB网卡进行上网了(配置IP，DNS，netgate，DHCP等和一般以太网设置方法一样)。