Serialports tested with minicom application

	port0		port1		Baudrate	Mode

	22095		22079		230400		7E1
	11063		11056		115200		8N1
	5036		5034		57600		6M2
	213		210		2400		7O2

Note: 
1.Above values are in Bps.
2. Tested on 2.6.31 and 2.6.33 kernel only

